# § 4 Emissionsgrenzwerte

Anlagen dürfen nur so errichtet und betrieben werden, daß
1.die Emissionen von Kohlenmonoxid einen Stundenmittelwert von 50 mg je Kubikmeter Abgas,
2.die Emissionen von Gesamtstaub und organischen Stoffen, gebildet als Stundenmittelwert und in Übereinstimmung mit dem im Anhang 1 festgelegten Verfahren, die folgenden Emissionsgrenzwerte
a)Gesamtstaub 10mg/cbm,
b)organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff,20 mg/cbm und

3.die Emissionen von den im Anhang 2 genannten Dioxinen und Furanen, angegeben als Summenwert und gebildet als Mittelwert über die jeweilige Probenahmezeit, jeweils in Übereinstimmung mit dem im Anhang 2 festgelegten Verfahren, den Emissionsgrenzwert von 0,1ng/cbm
nicht überschreiten. 11121
