# § 3 Bezugssauerstoffgehalt

Emissionsgrenzwerte beziehen sich auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von
1.3 Prozent bei mittelgroßen Feuerungsanlagen für flüssige oder gasförmige Brennstoffe;
2.6 Prozent bei mittelgroßen Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe;
3.15 Prozent bei Gasturbinenanlagen sowie
4.5 Prozent bei Verbrennungsmotoranlagen.
